=============
发布说明：
=============

一、发布内容


Doc		控制器用户手册

Fmw		MPC6535固件			   DSP版本号: V4.2.2.0
						   FPGA版本号: V4.2.2.0

Dll		函数库				   版本号: V4.2.2.0

UsbDrv		从USB驱动		   	   如果已经安装过则不需要再次安装

Tools		辅助工具		   	   版本检测、IO检测以及下载配置的工具	

PadFmw		PAD固件				   版本号：V4.0.0

Setup		LaserCut软件安装程序		   


二、修改说明
	1、解决了高速圆切割急停不回停靠点的问题；
	2、解决从USB数据传输信号质量不可靠的问题；
	3、解决了点动后定时点射不关光的问题；
	4、MPC6535主板去除了C112，C108，R240，R281；
	5、修改MPC6535从USB驱动，解决受干扰电脑蓝屏问题；
	6、修改版本检测程序，增加从USB驱动版本检测。

三、性能说明
	1、U盘识别能力与MPC6535V4.2.1.5版本性能一致；
	2、该版本无自动反向间隙补偿功能；
	3、外界干扰MPC6535驱动引起的通讯超时软件可自行恢复，请注意更换V4.2.2.0函数库（包括Common05.dll与mpc05ls.dll）；
	4、外界干扰MPC6535引起的死机等问题，软件无法自行恢复；
	
电脑蓝屏解决办法
1、拔出从USB数据线，断开MPC6535与PC的连接；
2、双击运行“MPC6535USB2.0驱动.exe”，直接点击安装即可；
3、重新连接从USB数据线即可；
4、双击“MPC6535检测.exe”，查看右下侧“USB驱动版本号”等于V1.0.2.0就OK了。

四、升级说明
	1、将机器断电；
	2、将目录“FMW”下的文件拷贝到U盘根目录下，U盘最好删除其他文件；
	3、将该U盘插入MPC6535的U盘插口；
	4、给机器上电，并等待一分钟的时间；
	5、拔掉U盘，PAD正常启动，如果PAD仍然显示“系统正在复位。。。”，请重复上述1~4的操作；
	6、将Tools下的所有文件拷贝后，粘贴在Lasercut53的安装目录下替换相同的文件；
	7、打开Lasercut53下的“MPC6535检测.exe”程序，检查函数库版本与固件版本是否都是“V4.2.2.0”；
	8、打开Lasercut53.exe软件，重新下载配置。

==============
2010.1.8
乐创自动化
==============