=============
操作说明：
=============

一、升级字库
	1、利用TOPWIN下载工具选择“eeprom.hex”固件，下载到AT89C51RC单片机
	2、将下载完字库的单片机装入PAD，上电运行，PAD液晶将显示字库文字
	3、当PAD发出“滴...”的响声，表明字库已经写入字库芯片，升级字库完成

二、升级PAD工作固件
	1、利用TOPWIN下载工具选择“PAD03.hex”固件，下载到AT89C51RC单片机
	2、将下载完字库的单片机装入PAD，上电运行，PAD液晶将显示版本号为V4.0.0
	3、如果第二步显示版本正确则PAD升级完成

==============
2009.4.3
乐创自动化
==============